崇州市人民医院中央空调更换报价单
   我院住院大楼中央空调多年使用，部分盘管机组、阀门、管道出现损坏、锈蚀情况，为保证科室温湿度使用需求，需要对其进行更换，根据医院空调班组技术人员确认，如下区域盘管机组、温湿度探头等需要进行更换，需了解信息详见表格：
	名称
	型号
	数量
	设备
单价（元）
	拆除安装和吊顶恢复价格（元）
	合计（元）
	更换位置
	备注

	盘管机组
	风量680m3/h，制冷量3600W
	2台
	
	
	
	住院部8楼19床；住院部6楼19床；
	包含旧机组拆卸、新机组吊装、出风口、回风口帆布更换链接，拆除石膏板吊顶及恢复修补。


	盘管机组
	风量952m3/h，制冷量4480W
	3台
	
	
	
	医技楼2楼彩超室7号房间；供应室护士长办公室走廊；手术室女更衣室；
	

	盘管机组
	风量1500m3/h，制冷量7250W
	1台
	
	
	
	住院部4楼护士站
	

	温湿度探头
	qfm9160或AKHT01-V2
	2
	
	
	
	手术室1号和5号手术间
	包含拆卸和安装调试

	电路板
	SJ-M04 
	1
	
	
	
	11号手术室空调控制面板
	


[bookmark: _GoBack]  注：此报价包含设备采购、运输、安装、税收等全部费用，质保期至少一年，具体更换时间以不得影响科室正常业务开展为前提，原则上以相关科室通知时间更换，并明确相应机组更换完成所需时间。                                                                                                                                                   
